SD8	[ Stage Driver ]

1. 제 품 규 격

- 마이크의 장거리 전송에서 오디오 신호 무결성을 유지하는 8ch 스테이지 드라이버

- 길어진 마이크 케이블의 높아진 커패시턴스로 인한 신호 불안정을 해소

- 게인 컨트롤 및 패드가있는 8ch 개별 마이크 or 라인 입력

- 각 채널에서 팬텀 파워 사용 가능

- 16개의 개별 50 옴 출력 ( 1input per 2output)

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 6Hz to 500kH (-1dB Response)

- 다이나믹 레인지	: >120dB

- THD	: <0.0005%

- 입력 채널	: 4 input

- 입력 임피던스	: 20kΩ, 라인레벨: Gain (50Ω) 0dB

- 출력 채널	: 4 Output

- 출력 전압/전류	: 14V / 7V (50Ω) RMS, 450mA

- 전원 입력	: 100 to 120V @ 60Hz | 230 to 250V @ 50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 44 x 482.6 x 202.3 mm

- 무게	: 2.9 kg