Stasys 4	[ Full range Loudspeaker system ]

1. 제 품 특 징

- 콘 웨이브가이드가 장착된 1.5인치 컴프레션 드라이버

- 뛰어난 내구성의 15인치 로우 드라이브

- 네오디뮴 드라이버를 채용한 고퀄리티 스피커

- 중소규모의 FOH나 대규모 투어에서 모니터 및 메인스피커 용도

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 55 Hz - 20 kHz (±3 dB)

- 드라이버 구성	: 1 x 1.5" neodymium HF compression driver

1 x 15" LF

- 파워 핸들링	: HF : 100 w

LF : 600 w

- 임피던스	: LF/HF :  8 ohms

- 감도	: HF : 108 dB (1w/1m)

LF : 99 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 128 dB Continuous

131 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: Passive 1.6 kHz, active 1.6 kHz - 1.9 kHz Butterworth	18/24dB/oct

- 커버리지	: 90°H x 50°V Rotatable

- 커넥터	: 2 x 4-pole speakon™ NL4

- 인클로저 재질	: 18mm 자작나무 합판

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅 포인트	: "Powerdrive type 100 flyplate

12 x M8 inserts

Top hat"

- 제품 사이즈(HWD)	: 750 x 450 x 430 mm

- 무게	: 38 kg

- 용도	: 대규모 투어, 경기장, 스타디움 사운드 축제, 대형 공연장, 인스톨및 투어용