CLEAR K12               [ Fixed Architecture Standalone DSP ]

1. 제 품 특 징

- 24bit / 48kHz샘플링레이트의 고해상도 사운드 퀄리티

- AGC, AFC, AEC, Auto Mixer, Noise Cancellation, 8개의  Preset 기능

- 개별 입력 당 5Band PEQ, Expander, Gate, Compressor 탑재

- 개별 출력 당 31Band GEQ 또는 8Band PEQ 선택가능, Limit 탑재

- 원격제어시스템을 위한 LAN,RS-232 제어포트 내장

- USB AUDIO 재생 및 레코더 기능

2. 제 품 규 격

- I/O                             : 12 x 8

- 샘플링 레이트                   : 48KHz/24bit

- 팬텀 파워                       : DC48V

- 입력 임피던스                   : 10kΩ

- 플로어 노이즈                   : -90dBu

- 주파수 응답                     : 20~20kHz (±0.5dB)

- THD+N                           : 0.0025% @ 4dBu

- 출력 임피던스                   : 100 Ω

- 동작 전압                       : AC 110V or 220V AC, 50Hz

- 소비전력                        : 60W

- 사이즈 (HxWxD)                  : 44x488×260mm

- 무게                            : 3.2kg