Air Motion V2 [ Three-way bi-amped sculpted loudspeaker array ]

1. 제 품 특 징

- 설계방향을 갖는 3개의 아이소매트릭 코니컬 혼(Isometric Conical Horn)사용

- 초기 반사를 완벽하게 제거하고 고출력을 유지하며 정교한 빔 컨트롤 가능

- 정교한 사운드의 밸런스 제공 및 커버리지내 일정한 방향성 확보

- 전용 플로어 스탠드 및 플라잉 브래킷 제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 140 Hz ~ 20 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 12" LF, 1 x 8" MF, 1 x 1.5" HF compression driver

- 파워 핸들링	MHF	: 250 w RMS / LF : 500 w RMS

- 임피던스	: LF: 8 ohms, HMF: 8 ohms

- 감도	: MHF : 108 dB (1w/1m) /	LF : 106 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 132 dB Continuous / 137 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: LF: 140 Hz and 600 Hz /	HMF: 600 Hz - Passive 1.7 kHz

- 커버리지	: 60°H x 50°V

- 커넥터	: 2 x 4-pole speakON™ NL4

- 보호 회로	: Internal Electronic Control

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 케블라 복합 구조

- 도장및 마감	: 유광 셀룰로즈

- 리깅 포인트	: 스택 마운팅, 플라잉 브라켓

- 제품 사이즈(HWD)	: 672 x 854 x 658 mm

- 무게	: 35.4 kg