Air 8	[ Passive 8" two-way surface mount loudspeaker]

1. 제 품 특 징

- 소형 풀레인지 라우드 스피커

- 내구성이 뛰어난 부품을 사용하여 신뢰성 향상

- 파이버 글래스 재질 사용으로 매우 낮은 공진현상

- 소규모의 바, 라운지, 레스토랑 등에 적합

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 70 Hz - 20 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 8" : 1 x 1" Coax

- 파워 핸들링	: 300 w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 95 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 119 dB Continuous / 121 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 2 kHz passive

- 커버리지	: 90°H x 90°V

- 커넥터	: Phoenix

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 케블라 복합 구조

- 도장및 마감	: 유광 셀룰로즈

- 리깅 포인트	: Air 8 wall bracket

- 제품 사이즈(HWD)	: 420 x 299 x 171 mm

- 무게	: 6.2 kg