Hyperfold [ Compact folded horn-loaded upper bass loudspeaker ]

1. 제 품 특 징

- 15" X 4 유닛으로 구성 - 각 유닛에는 열 흡수 냉각 시스템 장착

- 빠른 응답반응을 위해 디자인된 인클로저

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 60 Hz ~ 190 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: 4 x 15" LF

- 파워 핸들링	: 4,000 w RMS

- 임피던스	: 2 x 4 ohms

- 감도	: 109.5 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 142 dB Continuous / 145 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 전용 프로세서 프리셋 참조

- 커버리지	: 어레이 구성에 따름

- 커넥터	: 2 x 4 Pole SpeakonTM

- 인클로저 재질	: 18mm 자작나무 합판

- 도장및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄 / 유광 셀룰로즈

- 리깅 포인트	: 스택 마운팅

- 제품 사이즈(HWD)	: 748 x 738 x 1,218 mm

- 무게	: 150 kg

- 용도	: 대형 댄스 클럽 메인 시스템 및 락 콘서트 등