Nexus 6           [ 2-way bi-amped sculpted loudspeaker array ]

1. 제 품 특 징

- 어레이의 뒤쪽으로부터 어쿠스틱 센터 정렬을 위한 버추얼 아크 테크롤러지

- 20개 드라이버 구성으로 높은 파워와 바른 응답성

- 140dB의 높은 피크 출력

- 스택과 플라잉을 위한 하드웨어

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 78 Hz - 21 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: 12 x 6.5" LF, 8 x 1" HF compression driver

- 파워 핸들링	: LF: 2 x 1350 Watts RMS, HF: 2 x 320 Watts RMS

- 임피던스	: LF : 2 x 5.3 ohms, HF : 2 x 4 ohms

- 감도	: LF: 105 dB 1w/1m, HF: 110 dB 1w/1m

- 최대 출력 감도	: 137 dB Continuous / 140 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 1.2 kHz active

- 커버리지	: 110°H x 50°V

- 커넥터	: 1 x 8 Pole SpeakonTM NL8

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 케블라 복합 구조

- 도장및 마감	: 유광 셀룰로즈

- 리깅 포인트	전용	: 스택 마운트, 플라잉 마운트

- 제품 사이즈(HWD)	: 1,267 x 562 x 430 mm

- 무게	: 75.5 kg

- 용도	: 중형 댄스 클럽 메인 시스템 및 락 콘서트 등