NEREUS 0804A           [ Fixed Architecture Standalone DSP ]

1. 제 품 특 징

- 24bit / 48kHz샘플링레이트의 고해상도 사운드 퀄리티

- AFC, AEC, AGC, Auto Mixer, Noise Cancellation, 5Band EQ 기능

- 4마이크-라인,2스테레오 입력과 1스테레오 출력

- 8개 그룹 프리셋

- 150W x 2ch 앰프내장

- 전용 소프트웨어를 통한 프로그램 제어

2. 제 품 규 격

- I/O	: 8(4Mic-Line/2Stereo) x 2(1Stereo)

- 샘플링 레이트	: 48KHz/24bit

- 주파수 응답	: 50Hz-20KHz +/-2dB

- 앰프 모듈	: 150W x 2ch

- Ducker	: Yes

- 다이나믹 레인지	: >105dB

- 팬텀파워	: DC 48V

- THD+N	: <0.05% @ 4dBu

- 마이크 입력 게인	: 0dB,10dB,20dB,30dB,40dB

- 라인 입력 임피던스	: 2kΩ

- 입력 입피던스	: 5kΩ

- 출력 임피던스	: 200Ω(Line out 1/2), 100Ω (Line out 3/8)

- 최대 입력 레벨	: 20dBu

- 파워모듈	: Built-in AC/DC

- 동작 전압	: AC 220V, 50Hz

- 사이즈 (HxWxD)	: 44x483x200mm

- 무게	: 5.06Kg