Stasys X V2	[ Dual 18“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 3200W의 파워 핸들링

- 인스톨 및 투어용 고출력 서브 우퍼 시스템

- 인클로저 내부 배열을 통해 보다 높은 사운드 압축률과 원활한 냉각을 실현

- 극저음의 응답 특성과 균일한 타임 얼라이먼트

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 30 Hz ~ 180 Hz (±3 dB)

- 드라이버 구성	: 2 x 18” neo - 100mm  Voice Coil

- 파워 핸들링	: 3,200 w RMS

- 임피던스	: 4 ohms

- 감도	: 103.8 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 138 dB Continuous / 142 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: Hi Pass : 38 Hz (24dB/oct) / Lo Pass : 100 - 145 Hz (24dB/oct)

- 커버리지	: 구성에 따라 다름

- 커넥터	: 2 x 4 Pole SpeakonTM

- 인클로저 재질	: 18mm 자작나무 합판

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 제품 사이즈(HWD)	: 554 x 1,218 x 896 mm

- 무게	: 130 kg

- 용도	: 대규모 투어, 경기장, 스타디움 사운드 축제, 대형 공연장,

인스톨및 투어용