Indigo 6s	[ 6" Full Range Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 파이버 글래스 재질의 인클로저와 메탈릭 마감 처리

- 견고한 스틸 재질의 벽브라켓 기본 제공

- 별도의 Indigo Sub와 함게 구성할 경우 최고 음질의 시스템 구성 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 70 Hz - 23 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 6.5” / 1 x 1" soft dome tweeter

- 파워 핸들링	: 80 w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 90 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 108 dB Continuous / 111 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: Passive 3.2 kHz

- 커버리지	: 90°H x 90°V

- 커넥터	: Phoenix connector

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 복합 구조

- 도장및 마감	: 메탈릭 하이 글로스, 무광 매트

- 리깅 포인트	: 전용 마운트 브라켓 (i6)

- 제품 사이즈(HWD)	: 273 x 209 x 163 mm

- 무게	: 2.2 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 컨벤션 센터, 강당, 종교 시설,

뮤지컬/연극 극장, AV 프리젠테이션, 인스톨, 투어용