Tri Motion  [ Three-way bi-amped sculpted loudspeaker array ]

1. 제 품 특 징

- 세련된 스타일의 디자인을 적용한 삼각구조형 스피커

- 삼각형구조의 독특한 디자인을 적용한 스피커

- 초기 반사를 공학적으로 완벽하게 억제하여 강력한 명료도를 제공

- 비대칭의 수직 패턴 컨트롤과 넓은 수평 커버리지를 구현

- 전용 플로어 스탠드 및 플라잉 브래킷 제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 120 Hz ~ 20 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 15" LF, 1 x 8" MF, 1 x 1.5" HF compression driver

- 파워 핸들링	MHF	: 250 w RMS / LF : 700 w RMS

- 임피던스	: LF: 8 ohms, HMF: 8 ohms

- 감도	: MHF : 110 dB (1w/1m) / LF : 107 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 135 dB Continuous / 138 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: LF: 120 Hz and 500 Hz /	HMF: 500 Hz - Passive 1.4 kHz

- 커버리지	: 90°H x 60°V

- 커넥터	: 2 x 4-pole speakON™ NL4

- 보호 회로	: Internal Electronic Control

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 케블라 복합 구조

- 도장및 마감	: 유광 셀룰로즈

- 리깅 포인트	: 스택 마운트, 플라잉 브라켓

- 제품 사이즈(HWD)	: 515 x 810 x 720 mm

- 무게	: 47.1 kg