Air Stream                 [ DJ monitoring system ]

1. 제 품 특 징

- Mid Format DJ 모니터링 시스템

- LF : 1 x 15" neo MHF : 1 x 1.5“ coax로 54Hz ~ 20KHz 대역을 재생

- 중형 클럽의 DJ 모니터링으로 최적의 출력제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 54 Hz ~ 20 KHz

- 드라이버 구성	: LF: 1 x 15", MHF: 1 x 12” coax with 1.5" compression driver

- 파워 핸들링	: LF: 700 w RMS / HF: 500 w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 107 dB 1w/1m

- 최대 출력 감도	: 127 dB Continuous / 133 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 1.6 kHz Passive

- 커버리지	: 70°H x 45°V

- 커넥터	: 1 x 4 Pole SpeakonTM

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 케블라 복합 구조

- 도장및 마감	: 유광 셀룰로즈

- 제품 사이즈(HWD)	: 743.5 x 511 x 499 mm

- 무게	: 42.5 kg