Incubus Sub [ Triple 21" hybrid horn-loaded bandpass subwoofer ]

1. 제 품 특 징

- 21" X 3 유닛과 하이브리드 혼으로 구성

- 30Hz 이하의 초저주파수응답과 6000W RMS의 고출력을 제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 29 z ~ 95 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: 3 x 21" LF with 6" voice coils

- 파워 핸들링	: 6,000 w RMS

- 임피던스	: 3 x 8 ohms

- 감도	: 105 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 140 dB Continuous / 146 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 전용 프로세서 프리셋 참조

- 커버리지	: 어레이 구성에 따름

- 커넥터	: 2 x 8-pole speakON™ NL8

- 인클로저 재질	: 18mm 자작나무 합판

- 도장및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄 / 유광 셀룰로즈

- 리깅 포인트	: 스택 마운팅

- 제품 사이즈(HWD)	: 704 x 1,479 x 1,218 mm

- 무게	: 214 kg

- 용도	: 대형 댄스 클럽 메인 시스템 및 락 콘서트 등