Air Array      [ 3-way bi-amped sculpted loudspeaker array ]

1. 제 품 특 징

- 중저음부 : 고출력 12" X 4 유닛으로 구동되는 2개의 하이퍼볼릭 혼

- 중음부 : 3" X 4 컴프레션 드라이버 / 고음부 : 1" X 6컴프레션 드라이버

- 상쇄 간섭이 생기지 않도록 경로보정 장치 적용

- 아크형의 경로보정 웨이브 가이드 장착 / 각 유닛에는 열 흡수 냉각 시스템 장착

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 90 Hz - 26 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: 4 x 12" LF, 4 x 3" MF compression driver,

6 x 1" HF compression driver

- 파워 핸들링	: LF: 3,600 Watts RMS, MF: 800 Watts RMS, HF: 320 Watts RMS

- 임피던스	: LF: 2 x 4 ohms, MF: 2 x 4 ohms, HF: 2 x 5.33 ohms

- 감도	: LF: 111 dB 1w/1m, MF: 114 dB 1w/1m, HF: 116 dB 1w/1m

- 최대 출력 감도	: 143 dB Continuous / 146 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 전용 프로세서 프리셋 참조

- 커버리지	: 90°H x 45°V

- 커넥터	: 2 x 8-pole speakon™ NL8

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 케블라 복합

- 도장및 마감	: 유광 셀룰로즈

- 리깅 포인트	: 스택 마운팅, 전용 플라잉 시스템

- 제품 사이즈(HWD)	: 1,240 x 944 x 813 mm

- 무게	: 144.8 kg

- 용도	: 대형 댄스 클럽 메인 시스템 및 락 콘서트 등