Airten V2	[ 12" Monitoring Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 초강성의 케블라와 탄소섬유 복합체의 사용으로 엔클로저 공명에 의한 에너지 손실률 최소화

- 인테이크 프로텍션(Iintake protection) 기술 적용

- 듀얼 10“로우/미드 드라이버 + 1”하이 드라이버로 구성

- 전용 마운팅 플레이트 제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 60 Hz - 20 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: 2 x 10" LF, 1 x 1" HF compression driver

- 파워 핸들링	: 500 w RMS

- 임피던스	: 4 ohms

- 감도	: 99.2 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 125 dB Continuous / 128 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: Passive 500 Hz & 1.6 KHz

- 커버리지	: 80°H x 80°V

- 커넥터	: 2 x 4-pole speakon™ NL4

- 보호 회로	: Internal Electronic Control

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 케블라 복합 구조

- 도장및 마감	: 유광 셀룰로즈

- 리깅 포인트	: 전용 마운트 브라켓

- 제품 사이즈(HWD)	: 303 x 681 x 330 mm

- 무게	: 20 kg