ESD1.18                                     [ Passive Subwoofer ]

1. 제 품 특 징

- 18" 패시브 서브우퍼

- 내열성 4" 보이스 코일에 에폭시 소성된 페라이트 마그네틱 구조

- 고정 설치, 바 혹은 작은 엔터테이먼트에 사용 가능

- 하이 아웃풋 레벨에서도 믿을 수 없을 정도의 깊은 저음 재생

- 연속출력 131dB / 피크출력 134dB

- 오토 리셋과 과입력 보호 기능

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 30Hz ~ 150Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 18"

- 앰프 권장 요구사항	: 1000W

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 100dB

- 최대 출력 감도	: 134dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 80Hz to 150Hz

- 커넥터	: Speakon, Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: Hole Cup

- 제품 사이즈 (HWD)	: 612 x 700 x 750mm

- 무게	: 52kg

- 악세서리	: Speaker pole-universal