Venu 15                                [ 15" Full Range Speaker ]

1. 제 품 특 징

- Venu 시리즈의 새로운 Version.2의 스피커

- 15" 우퍼와 1" 중고역 드라이버 구성

- 가로 또는 세로로 셋업 가능한 글라이드 타입의 벽 브래킷

- 높은 내구성의 15mm 자작 나무 합판 인클로저

- 착탈이 간편한 스프링 방식과 부식방지의 뛰어난 전면그릴

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 50 Hz ~ 20 kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 1 x 15"

- 파워 핸들링	: 450 w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 99 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 125 dB Continuous / 128 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 2.1 kHz Passive

- 커버리지	: 90°-60°H x 60°V Rotatable

- 커넥터	: 1 x 피닉스 커넥터(링크 아웃 포함),

1 x 스피콘 커넥터(링크 아웃 포함)

- 보호 회로	: HF Electronic Device

- 인클로저 재질	: 15mm 자작나무 합판

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅 포인트	: 4 x M8 insert, Type 80 Plate, Optional top hat

- 전용 브라켓	: Easy Hang XL

- 제품 사이즈(HWD)	: 670 x 458 x 384 mm

- 무게	: 31 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 컨벤션 센터, 강당, 종교 시설,

뮤지컬/연극 극장, AV 프리젠테이션, 인스톨용