CLEAR D8                 [ Fixed Architecture Standalone DSP ]

1. 제 품 특 징

- 24bit / 48kHz샘플링레이트 고해상도 사운드 퀄리티의 Dante 프로세서

- AGC, AFC, AEC, Auto Mixer, Noise Cancellation, 8개의  Preset 기능

- 개별 입력 당 5Band PEQ, Expander, Gate, Compressor 탑재

- 개별 출력 당 31Band GEQ 또는 8Band PEQ 선택가능, Limit 탑재

- 원격제어시스템을 위한 LAN,RS-232 제어포트 내장

- USB AUDIO 재생 및 레코더 기능

- 32채널 단테 네트워크 오디오

2. 제 품 규 격

- I/O	: 8 x 8, DANTE 16X16

- 샘플링 레이트	: 48KHz/24bit

- 팬텀 파워	: DC48V

- 입력 임피던스	: 10kΩ

- 노이즈 플로어	: -90dBu

- 주파수 응답	: 20~20kHz (±0.5dB)

- HD+N	: ≤0.0025% @ 1kHz, +4dBu

- 출력 임피던스	: 100 Ω

- 동작 전압	: AC 110V or 220V AC, 50Hz

- 소비전력	: 60W

- 사이즈 (HxWxD)	: 44x488×260mm

- 무게	: 3.2kg