TIMON X16                       [ Conference TIMON AI DSP ]

1. 제 품 특 징

- 레퍼런스 시그널을 통한 공간음향 측정

- 적응형 오디오 프로세싱

- AI 믹스 마이너스 알고리즘 탑재

- 16ch 프로세서 1EA, 15"구즈넥 마이크로폰 16EA, 50W 벽부형 액티브 스피커 4EA,

6EA, 8EA 선택가능한 패키지

2. 제 품 규 격

- /O	: 16 x 8 (rca 입력 1 스테레오 채널 지원)

- 샘플링 레이트	: 48KHz/24bit

- 팬텀 파워	: DC48V

- 마이크 입력 임피던스	: 2KΩ

- 라인 입력 임피던스	: 5KΩ

- 다이나믹 레인지	: ≥105dB

- 써드파티 컨트롤	: RS-232

- 주파수 응답	: 20~20kHz (±0.5dB)

- THD+N	: ＜0.05% @ 1kHz + 4dBu

- 출력 임피던스	: 100 Ω Balanced, 500 Ω Unbalanced

- 최대치 출력	: 16dBu, Balanced

- 동작 전압	: AC 110V~230V AC, 50Hz / 60Hz

- 동작 온도	: 0-45°C

- 사이즈 (HxWxD)	: 448x44x280mm