NEREUS 0402E           [ Fixed Architecture Standalone DSP ]

1. 제 품 특 징

- 24bit / 48kHz샘플링레이트의 고해상도 사운드 퀄리티

- AFC, Noise Cancellation 기능

- 2마이크,1스테레오 입력과 2라인 출력

- 수동노브를 통한 마이크 게인조정

2. 제 품 규 격

- I/O	: 4(2Mic/1Stereo) x 2(1Stereo)

- 샘플링 레이트	: 48KHz/24bit

- 최대 마이크 입력레벨	: 15dBu

- 최대 라인 입력레벨	: 20dBu

- 최대 마이크 출력레벨	: 20dBu

- 주파수 응답	: 50Hz-20KHz +/-2dB

- THD+N	: <0.006% @1kHz 12dB

- S/N 비율	: 102dB

- AFC	: Gain increasing 8-12dB

- ANC	: 30dB

- 최대 마이크 게인	: 50dB

- 조정 버튼	: 오토 노이즈 레벨 조정, 피드백 on/off

- 동작 전압	: DC 12V/500mA

- 사이즈 (HxWxD)	: 44x170×106mm