RUBY T4                   [ Fixed Architecture Standalone DSP ]

1. 제 품 특 징

- 24bit / 48kHz샘플링레이트의 고해상도 사운드 퀄리티

- 1.5GHz 쿼드코어의 CPU를 채택하여 빠르고 강력한 성능을 제공

- 제어 소프트웨어를 통해 최대255개의 RUBY장치를 관리

- 네트워크 Cascading Bus를 통한 16x16 디지털 오디오 전송

- AGC, AFC, AEC, Auto Mixer, Noise Cancellation, 1000개의  Preset 기능

- 개별 입력 당 7Band PEQ, Expander, Gate, Compressor 탑재

- 개별 출력 당 10Band PEQ, Limit 탑재

- 원격제어시스템을 위한 LAN,RS-232 제어포트 내장

- 전용Control Panel 연결을 위한 RC-Link 제어포트 내장

- Audio 전송 및 확장을 위한 Dante Protocol 지원

- USB를 통한 AUDIO 전송 및 PC AUDIO 분석 소프트웨어를 통한 기기 디버깅

- DC24V 리던던트 파워서플라이 내장

2. 제 품 규 격

- I/O	: 12 x 8

- 샘플링 레이트	: 48KHz/24bit

- 다이나믹 레인지	: >108dB

- 팬텀 파워	: DC48V

- 입력 임피던스	: 8kΩ

- 주파수 응답	: 20~20kHz (±0.2dB)

- THD+N	: ＜0.006% @ 4dBu

- 출력 임피던스	: 200 Ω

- 출력 레벨	: 24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu

- 최대치 출력	: 24dBu

- 동작 전압	: AC 100V~240V AC, 50Hz / 60Hz

- 동작 온도	: 0-45°C

- 소비전력	: 65W (max.)

- 사이즈 (HxWxD)	: 44x484×280mm