ESP4000                                       [ Power Amplifier ]

1. 제 품 특 징

- 4채널 랙 마운트형의 울트라 하이 데피니션 파워 앰프

- KV2의 SLA 설계 원칙이 통합되어 극한의 동작에도 매우 낮은 왜곡 특성

- 채널별 독립된 전원 공급으로 신뢰성 보장

- 4 x 1000W / 2Ω

- 유도된 열을 노출된 방열핀으로 유도하여 부품이 외부 오염에 노출되지 않도록 설계된 냉각 시스템

- ESD 와 ESM의 완벽한 사운드를 위한 전용 앰프

2. 제 품 규 격

- 채널	: 4CH

- 총 출력	: 4000W

- 16Ω 1CH / 2CH RMS출력	: 175W / 160W

- 8Ω 1CH / 2CH RMS출력	: 340W / 300W

- 4Ω 1CH / 2CH RMS출력	: 600W / 500W

- 2Ω 1CH / 2CH RMS출력	: 1000W / 800W

- BRIDGE 16Ω RMS출력	: 600W

- BRIDGE 8Ω RMS출력	: 1000W

- BRIDGE 4Ω RMS출력	: 1600W, 2000W (Short term)

- 주파수 응답	: 3Hz ~ 40KHz (-1dB)

- 입력 임피던스	: 20kΩ

- 입력 감도	: 1.55V

- 출력 터미널	: Speakon,4x Binding posts

- 작동 전압	: 115V, 230V, 250V

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 177.8 x 481.4 x 495mm

- 무게	: 37.5kg