ESP1000                                       [ Power Amplifier ]

1. 제 품 규 격

- 4채널 랙 마운트형의 울트라 하이 데피니션 파워 앰프

- ESD Cube와 ESD1.10스피커에 최적화 되도록 설계

- KV2의 SLA 설계 원칙이 통합되어 극한의 동작에도 매우 낮은 왜곡 특성

- 4 x 250W / 4Ω출력을 제공

- 발생된 열을 노출된 방열핀으로 유도하여 부품이 외부 오염에 노출되지 않도록 설계된

냉각 시스템

2. 제 품 특 징

- 채널	: 4CH

- 총 출력	: 1000W

- 8Ω 1CH / 2CH RMS출력	: 150W / 140W

- 4Ω 1CH / 2CH RMS출력	: 250W

- BRIDGE 16Ω RMS출력	: 300W

- BRIDGE 8Ω RMS출력	: 500W

- 주파수 응답	: 3Hz ~ 50KHz (-1dB)

- 입력 임피던스	: 20kΩ

- 입력 감도	: 1.55V

- 출력 터미널	: Speakon, 2 x Binding posts

- 작동 전압	: 115V, 230V, 250V

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 88 x 483 x 496mm

- 무게	: 17.8kg