Stasys 2     [ Passive 12" Two-way FOH / monitor loudspeaker ]

1. 제 품 특 징

- 소규모 메인시스템으로 탁월

- 모니터/필링 스피커 또는 소규모 FOH, 모니터용

- 디스토션이나 공진 현상 없는 평탄한 주파수 특성

- 회전 가능한 Rotatable 혼

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 55Hz - 20kHz ±3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 12" LF, 1 x 1.5" HF compression driver

- 파워 핸들링	: 500 w

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 99 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 127 dB Continuous / 130 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 1.4kHz passive

- 커버리지	: 90°H x 50°V rotatable

- 커넥터	: 2 x 4-pole speakon™ NL4

- 인클로저 재질	: Internal Electronic Control

- 도장 및 마감	: 18mm 13-라미네이트 폴리우드

- 리깅 포인트	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 제품 사이즈(HWD)	: 멀티 포인트 플라이렉스

- 무게	: 620 x 370 x 375 mm

- 용도	: 27 kg