AT-N 140120/E       [ Sound Column Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 스피치와 음악 재생에 이상적

- 고성능 2" 브로드 밴드 드라이버 사용

- 6.8cm의 매우 슬림한 디자인으로 건축적으로 눈에 띄지 않게 설치 가능

- 100 volt 트랜스포머가 장착되어 하이 임피던스 구동 가능

- 특유의 넓은 지향성과 높은 효율로 원거리 전송 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 대역 (-3dB)	: 160 - 20.000 Hz

- 시스템 타입	: Passive Column Array

- 드라이버 구성	: 14 x 2", broadband

- 감도 (dB SPL)	: 98 dB

- 최대 출력 감도	: 118 dB

- 아답테이션	: 1/4, 1/2, 1/1

- 출력	: 120 w RMS

- 재질 및 마감	: Aluminium, White (RAL 9010)

- 제품 사이즈(HWD)	: 946 x 68 x 75 mm

- 무게	: 4.5 kg

- 기타	: 100 volt transformer