Nexus Q	[ 4 x 12" Upper Bass speaker ]

1. 제 품 특 징

- 중형 클럽 시스템인 Nexus System의 Upper Bass 스피커

- 네오디뮴을 채용한 4 X 12"우퍼로 60Hz ~ 150Hz(-3dB) 대역 재생

- 2 X 2,000W RMS 출력

- Nexus X, Nexus 6, Nexus XL과 함게 구성으로 최적의 중형 클럽 시스템에 적합

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 60 Hz ~ 150 Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 4 x 12"

- 파워 핸들링	: 2 x 2,000 w RMS

- 임피던스	: 2 x 4 ohms

- 감도	: 110 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 145 dB Continuous / 151 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 70 Hz

- 커버리지	: 어레이 구성에 따름

- 커넥터	: 2 x 4 Pole SpeakonTM

- 인클로저 재질	: 우드 알루미늄 복합 구조

- 도장및 마감	: Textured 폴리우레탄 / 유광 셀룰로즈

- 제품 사이즈(HWD)	: 754 x 738 x 860 mm

- 무게	: 130kg

- 용도	: 중형 댄스 클럽 메인 시스템 및 락 콘서트 등