Nexus X	[ 8 x 12" Under Bass speaker ]

1. 제 품 특 징

- 중형 클럽 시스템인 Nexus System의 Lower Bass 스피커

- 네오디뮴을 채용한 8 X 12" 우퍼로 36 Hz ~ 100 Hz ±3dB대역 재생

- 2 X 4,000W RMS 출력

- Nexus X, Nexus 6, Nexus XL과 함게 구성으로 최적의 중형 클럽 시스템에 적합

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 36 Hz ~ 100 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: 8 x 12" neo

- 파워 핸들링	: 2 x 4,000 w RMS

- 임피던스	: 2 x 4 ohms

- 감도	: 108 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 146 dB Continuous / 152 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 70Hz

- 커버리지	: 어레이 구성에 따름

- 커넥터	: 2 x 4 Pole SpeakonTM

- 인클로저 재질	: 18mm 자작나무 합판

- 도장및 마감	: Textured 폴리우레탄

- 제품 사이즈(HWD)	: 746 x 738 x 860 mm

- 무게	: 137kg

- 용도	: 중형 댄스 클럽 메인 시스템 및 락 콘서트 등