Venu 112 V2                    [ 12" Single Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- Venu 시리즈의 새로운 Version.2의 스피커

- 컴팩트한 사이즈의 인스톨용 12" 싱글 서브 우퍼

- 후면 벽부에 마운트하기 쉬운 구조의 리어 판넬과 연결이 용이한 피닉스 커넥터

- 염분에 강한 부식방지 그릴 채용

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40 Hz ~ 160 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 12" LF

- 파워 핸들링	: 600 w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 99 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 123 dB Continuous / 129 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 80 - 160 Hz Active

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 1 x 피닉스 커넥터(링크 아웃 포함),

1 x 스피콘 커넥터(링크 아웃 포함)

- 인클로저 재질	: 15mm 자작나무 합판

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅 포인트	: Optional Top Hat

- 제품 사이즈(HWD)	: 378 x 490 x 430 mm

- 무게	: 27 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 컨벤션 센터, 강당, 종교 시설,

뮤지컬/연극 극장, AV 프리젠테이션, 인스톨, 투어용