Venu 210i V2                   [ 10" Dual Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- Venu 시리즈의 새로운 Version.2의 스피커

- 1200W+600W 의 강력한 파워를 제공

- 내장된 DSP로 원활한 셋팅을 제공

- 바, 클럽, 라운지, 호텔 레스토랑 등에 적합

- 현장 환경에 맞는 스피커 색상 선택 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40 Hz ~ 150 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: 2 x 10" LF

- 파워 핸들링	: 1,200 w (for LF) 2 x 600w @ 4Ω

- 입력 임피던스	: 2 x 10 kΩ balanced

- 최대 출력 감도	: 124 dB Continuous / 130 dB Peak

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: Combo XLR & 1/4" Jack, PowerCON

- 인클로저 재질	: 15mm 자작나무 합판

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅 포인트	: Top Hat

- 소비전력	: Standby : 0.5W, Idle : 13.5W,

1/8 of max output power @ 8 Ω : 220W

- 제품 사이즈(HWD)	: 334 x 676 x 530 mm

- 무게	: 31 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 컨벤션 센터, 강당, 종교 시설,

뮤지컬/연극 극장, AV 프리젠테이션, 인스톨, 투어용