FOUNDER-304D                                    [ 4K Decoder ]

1. 제 품 특 징

- Gigabit Ethernet Base기반의 1채널 HD Decoder

- 영상신호 수신용

- HDMI, DVI-I 출력지원과 아답터 및 PoE를 통한 전원 공급

- 최대 1080p@60Hz의 해상도를 지원 및 다운그레이드의 모든 해상도를 지원.

- EDID를 통한 디스플레이정보 자동 식별

- 동시 인코딩 디코딩 지원

- POE 와 어댑터 이중 전원공급 가능

2. 제 품 규 격

- 비디오 인터페이스	: HDMI x 1 in , HDMI 1 out

- 해상도	: 4KP60@H.265

- 네트워크 인터페이스	: RJ45, 1000Mbps (PoE Support) x 1

- 오디오 인터페이스	: Line input 1 & 1 balanced line input 1,	1 unbalanced stereo input and output

- 오디오 시그널	: 2-channel balanced, DVI-I Audio Intput,	HDMI Audio Output

- 컨트롤 인터페이스	: RS232 x 3, RS485 x 1, IR out x 2, Relay x 2

- 기타 인터페이스	: USB2.0 Ports x 2

- 사이즈 (WxHxD)	: 220 x 46.5 x 195 mm