CG-300                                   [Indoor Column Speaker]

1. 제 품 특 징

- 인도어용 컬럼 스피커

- 최적의 4"우퍼와 중고역 드라이버 조합

- 다량의 중고역 드라이버로 강력한 스피치 성능 구현

- 서브우퍼와 함께 사용했을 경우 뮤직이나 소규모 라이브에도 최상의 밸런스제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 72 Hz ~ 18 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 0.75"  / LF : 6 x 4"

- 파워 핸들링	: 300 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 95 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 118 dB

- 크로스오버 포인트	: 3 kHz Passive

- 커버리지	: 90°H x 90°V

- 커넥터	: 1 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: PTC

- 인클로저 재질	: Aluminum

- 도장 및 마감	: Polyurethane / Lacer

- 색상	: Black & White

- 리깅 포인트	: Wall Mount, N-3(기본 제공)

- 제품 사이즈 (HWD)	: 812 x 128 x 123 mm

- 무게	: 6 kg

- 용도	: 중소규모 공연장, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 회의실, 인스톨 & 라이브용