Indigo Sub	[ 12" Single Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 12" 싱글 콤팩트 서브우퍼

- 파이버 글래스 재질의 인클로저와 메탈릭 마감 처리

- 별도의 i6 브라켓을 사용할 경우 Indigo6와의 완벽한 구성을 제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40 Hz ~ 160 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: LF : 1 x 12”

- 파워 핸들링	: 600 w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 92 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 117 dB Continuous

123 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 80 - 160 Hz

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 4 mm binding posts

- 인클로저 재질	: 파이버 글래스 복합 구조

- 도장및 마감	: 메탈릭 하이 글로스, 무광 매트

- 리깅 포인트	: Indigo 6와 12을 연결하는 옵션 마운트(i12)

- 제품 사이즈(HWD)	: 521 x 395 x 336 mm

- 무게	: 21 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 컨벤션 센터, 강당, 종교 시설,

뮤지컬/연극 극장, AV 프리젠테이션, 인스톨, 투어용